---
navigation:
  title: "介绍"
  parent: little_big_redstone:logic.md
  position: 0
---

# 逻辑元件简介

<FloatingColumn align="right">
	### 目录
	<LogicIndex />
</FloatingColumn>

逻辑元件也称逻辑门，是真正驱动电路的组件。所有逻辑元件都可有输入和输出端口。这些端口是传递和修改信号以得到预期结果的方式。逻辑元件完全基于布尔逻辑；换言之，信号只有两个值⸺“关”/“OFF”（0）和“开”/“ON”（1）。

<br />

### 真值表

各类逻辑元件对输入信号的反应不一，但输出大多完全由当前输入决定。因此，大多数逻辑元件都有一张真值表。真值表是展示某逻辑元件在各种输入组合下相应输出的表格。可用真值表描述的逻辑元件都在其页面内附有其真值表。

输入用字母表顺序的字母标识；例如，第一个输入是A，第二个是B，以此类推。输出用Q标识。如果元件有多个输出端口，则添加下标进行指代；如Q₁、Q₂等。不过大多数情况下，逻辑门都只会有一个输出。

<br />

### 逻辑元件的使用

可用左键在[微芯片](../microchips.md)界面中拿起和放置逻辑元件。拿起逻辑元件后按住Ctrl，即可让元件吸附至网格。

右击逻辑元件可进行配置（如果有配置的话）。这么做会打开一个配置菜单，可在其中更改元件的设置。各元件的页面中会介绍各自的配置项。

有关借助端口连接逻辑元件的内容，请参见介绍[导线](../redstone_bits.md)的页面。

逻辑元件可以独立于微芯片进行染色，但默认情况下它们会继承所处微芯片的颜色。可以和往常一样在合成方格内为逻辑元件染色，也可选择用染料右击菜单中的逻辑元件。

可以使用水桶和雪球去除逻辑元件的染色效果，操作方法类似。雪球使用后即消耗，而水桶不会消耗。