---
navigation:
  parent: aae_intro/aae_intro-index.md
  title: 反应仓
  icon: advanced_ae:reaction_chamber
categories:
  - advanced devices
item_ids:
  - advanced_ae:reaction_chamber
---

# 反应仓

<BlockImage id="advanced_ae:reaction_chamber" scale="4"></BlockImage>

反应仓借用催化液和大量能量来加快化学反应的速度。平常可能会发生的反应在仓室中即是必然发生；而且由于环境理想，产出产物的效率通常更高。

## 为反应仓供能

反应仓在加速时耗能较高，而加速卡会加大能量的总消耗和每刻消耗。直接通过ME系统供能时，反应仓每次会取出单刻的消耗所需，取不到则可能导致系统因缺少能量而不断重启。可向AE系统引入<ItemLink id="ae2:dense_energy_cell" />组成的能量缓冲池缓解此问题。若驱动器中有通量元件（来自Applied Flux），反应仓还可直接从中取出能量，此时便不会消耗ME系统本身的能量。减少加速卡的张数也可作为能量短缺时的权宜之计。真正有效的供能方式有如下几种。
* 注意，面板型样板供应器和面板型接口不会传输能量。使用这两者时还需直接用线缆连接以供能。

### 方块型样板供应器

方块型的样板供应器可将反应仓连入AE2的供能网络，此后可按需输入输出能量。若存有的能量总量低于单刻所需，反应仓的加工便会减慢，并在界面中进行警告。在系统中有一定数量的<ItemLink id="ae2:dense_energy_cell" />时推荐使用此方法。

### 外部供能

反应仓也可通过外部能源供能。任意一种外部能源都足以填充其缓存，并令其开始反应。若所给能量不足，则反应仓界面中会显示警告。

### 感应卡（需安装：Applied Flux）

面板型和方向型样板供应器接受感应卡，装有此卡的供应器可从能源元件中取出能量。在配置得当的情况下，反应仓也应当可以收到能量开始运作。不过还需万分注意，感应卡和部分AE2组件会进行慢启动，即开始时速度较慢，之后随时间加快。换言之，因为缺少能量缓存，合成速度并不会一上来就达峰；但在运转一定时间后，感应卡就应当能提供足额的能量了。